
附件3
新能源场站配建储能接入容量分配方法
一、市域间共用储能接入空间的分配计算方法
本市域分配容量=市域间共用的储能接入空间×本市域分配比例。本市域分配比例参照以下方式按年度核算。若本市域分配容量小于已配置容量（含在运和入库），以实际配置为准，剩余接入容量分配至其他相关地市。
本市域分配比例=（本市域共用接入空间地区风电规模×风电权重系数+本市域共用接入空间地区光伏规模×光伏权重系数）÷（相关市域共用接入空间地区风电总规模×风电权重系数+相关市域共用接入空间地区光伏总规模×光伏权重系数）
算例1：A、B两市共用的储能接入空间为120万千瓦，共用接入空间地区风电总规模50万千瓦、光伏总规模150万千瓦。其中，A市已配置储能容量60万千瓦，相关区域风电装机规模40万千瓦、光伏装机规模80万千瓦；B市已配置储能容量10万千瓦，相关区域风电装机规模为10万千瓦、光伏装机规模为70万千瓦。
A市分配比例=（40×1+80×4）÷（50×1+150×4）=0.55
B市分配比例=（10×1+70×4）÷（50×1+150×4）=0.45
A市分配容量=120×0.55=66万千瓦，大于已配置储能容量。
B市分配容量=120×0.45=54万千瓦，大于已配置储能容量。
最终，A、B两市分配总容量分别为66万千瓦、54万千瓦。
算例2：A、B两市共用的储能接入空间为100万千瓦，共用接入空间地区风电总规模50万千瓦、光伏总规模150万千瓦。其中，A市已配置储能容量60万千瓦，相关区域风电装机规模40万千瓦、光伏装机规模80万千瓦；B市已配置储能容量10万千瓦，相关区域风电装机规模10万千瓦、光伏装机规模70万千瓦。
A市分配比例=（40×1+80×4）÷（50×1+150×4）=0.55
B市分配比例=（10×1+70×4）÷（50×1+150×4）=0.45
A市分配量=100×0.55=55万千瓦，小于已配置储能容量，以实际60万千瓦为准。
B市分配量=100-60=40万千瓦。
最终，A、B两市分配总容量分别为60万千瓦、40万千瓦。
二、市域内共用储能接入空间项目容量分配计算方法
当可接入空间无法同时满足项目申报需求，具体分配方法为：
本申报项目新增分配容量=（储能可接入空间+对应项目已配置储能容量）×本项目分配比例-本项目已配置储能容量。储能可接入空间、本项目分配比例参照以下方式核算。若本申报项目新增分配量小于等于0，不再新分配容量；若大于申报容量，以申报容量为准，多余容量在其他项目间再次分配。
储能可接入空间=储能总接入空间-已配置容量；
本项目分配比例=（本项目风电[光伏]）规模×风电[光伏]权重系数）÷（共用储能可接入空间申报项目风电总规模×风电权重系数+共用储能可接入空间申报项目光伏总规模×光伏权重系数）。
算例3：A、B、C在同一市域内共用储能接入空间，三个项目所在地区储能可接入容量10万千瓦。A、B、C项目新能源场站分别为40万千瓦光伏场站、20万千瓦风电场站、20万千瓦光伏场站，已配建储能容量分别为4、0、0万千瓦，申报新配置储能容量分别为5、2、8万千瓦。
A项目分配比例=（40×4）÷（40×4+20×1+20×4）=0.62
B项目分配比例=（20×1）÷（40×4+20×1+20×4）=0.07
C项目分配比例=（20×4）÷（40×4+20×1+20×4）=0.31
A项目新增分配量=0.62×（10+4+0+0）-4=4.7万千瓦，小于申报容量5万千瓦，以4.7万千瓦为准。
B项目新增分配量=0.07×（10+4+0+0）-0=1万千瓦，小于申报容量2万千瓦，以1万千瓦为准。
C项目新增分配量=0.31×（10+4+0+0）-0=4.3万千瓦，小于申报容量8万千瓦，以4.3万千瓦为准。
最终，A、B、C项目新增分配容量4.7万千瓦、1万千瓦、4.3万千瓦。
算例4：A、B、C项目在同一市域内共用储能接入空间，三个项目所在地区储能可接入容量10万千瓦。A、B、C项目新能源场站分别为40万千瓦光伏场站、20万千瓦风电场站、20万千瓦光伏场站，已配建储能容量分别为8、4、0万千瓦，申报新配置储能容量分别为4、2、8万千瓦。
A项目分配比例=（40×4）÷（40×4+20×1+20×4）=0.62
B项目分配比例=（20×1）÷（40×4+20×1+20×4）=0.07
C项目分配比例=（20×4）÷（40×4+20×1+20×4）=0.31
A项目新增分配量=0.62×（10+8+4+0）-8=5.6万千瓦，大于申报容量4万千瓦，以4万千瓦为准。
B项目新增分配量=0.07×（10+8+4+0）-4=-2.4万千瓦。
C项目新增分配量=0.31×（10+8+4+0）-0=6.8万千瓦。
考虑满足A项目需求后，剩余可接入空间6万千瓦，在B、C项目间二次分配。
B项目分配比例=（20×1）÷（20×1+20×4）=0.2
C项目分配比例=（20×4）÷（20×1+20×4）=0.8
B项目新增分配量=0.2×（6+4+0）-4=-2万千瓦，不再新增容量。
C项目新增分配量=0.8×（6+4+0）-0=8万千瓦，剩余空间为6万千瓦，以6万千瓦为准。
最终，A、B、C项目新增分配容量4万千瓦、0万千瓦、6万千瓦。



